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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INDICAÇÃO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
 (Art. 18, §1º, inciso I)
1.1. Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que visa avaliar a viabilidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento de material elétrico, pelo Sistema de Registro de Preços, bem como apresentar os elementos essenciais que servirão de base para a composição do Termo de Referência.

1.2. As Secretarias Municipais necessitam do fornecimento contínuo de materiais elétricos para atender às demandas de manutenção da iluminação pública, instalações prediais municipais e demais equipamentos elétricos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama/MG. A disponibilidade desses materiais é essencial para garantir a prestação de serviços públicos de forma eficiente, segura e ininterrupta.

1.3. Em síntese, a presente contratação tem como objetivo primordial assegurar o princípio da eficiência, garantindo a aquisição contínua de materiais elétricos essenciais para o funcionamento das secretarias municipais e a execução de serviços de manutenção e infraestrutura elétrica. Dessa forma, busca-se atender às expectativas dos usuários, otimizar os recursos públicos e promover uma gestão administrativa eficaz, econômica e transparente.
1. DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso II)

1.1. A contratação almejada alinha-se com o planejamento do Município para o atual exercício, estando em consonância com os objetivos e metas estabelecidos pela Administração Pública local. 
1.2. O Plano de Contratações Anual ainda não foi adotado pelo Município de Santo Antônio do Grama.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso III)

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

2.1. A empresa contratada deverá atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de Referência, nos itens que lhe competem, tendo como obrigações principais que os itens ofertados atendam todas as especificações, critérios de qualidade e sustentabilidade, conforme normativas aplicáveis.

2.2. A empresa deverá possuir capacidade técnica comprovada para atender à demanda da Prefeitura Municipal, apresentando atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a experiência no fornecimento de produtos similares.

2.3. Os materiais elétricos a serem fornecidos devem atender aos padrões de qualidade exigidos, garantindo durabilidade, segurança e eficiência energética.
2.4. Os produtos devem ser novos, sem uso, defeitos ou avarias e fabricados conforme as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.
2.5. Sempre que necessário, os materiais deverão possuir certificação junto ao INMETRO ou outros órgãos reguladores competentes.
2.6. O fornecimento dos materiais será solicitado conforme a demanda, respeitando a vigência da Ata de Registro de Preços, permitindo a otimização dos recursos públicos.
2.7. A empresa contratada deve atender a todas as exigências da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
2.8. A ATA deve respeitar os princípios da economicidade, eficiência, transparência e legalidade, visando à boa gestão dos recursos públicos.
2.9. Deve-se garantir que os preços praticados estejam de acordo com as estimativas obtidas por meio de pesquisa de mercado, evitando sobrepreço e superfaturamento.
2.10. Sempre que possível, devem ser priorizados materiais elétricos sustentáveis e com maior eficiência energética, visando à redução do consumo de energia e ao impacto ambiental.








2.11. Todos os custos relativos ao transporte, armazenamento e entrega dos itens contratados serão de responsabilidade da contratada, sem ônus adicional para o Município.

2.12. Os itens fornecidos deverão estar de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, não sendo permitidas alterações sem prévia autorização formal da Prefeitura.

2.13. O descumprimento dos requisitos estabelecidos poderá acarretar a aplicação de penalidades previstas na Lei 14.133/2021, no Edital e na ATA firmado entre as partes.

2.14. A avaliação do cumprimento dos requisitos será realizada por comissão designada, que poderá solicitar amostras dos produtos ou outras medidas que julgar necessárias para assegurar a conformidade com o Termo de Referência.


3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18, §1º, inciso IV)
4. 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNI. 
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO

	LOTE 01
	 
	 
	 

	1
	Kit de instalação de ar condicionado 7000 a 9000 btus Composto por suporte de 40cm, tubulação de ¼ de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de ¼ e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc.
	kit
	20
	 

	2
	Kit de instalação de ar condicionado 18000 a 30000 btus Composto por suporte de 50cm, tubulação de 5/8 de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de 5/8 e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc
	kit
	20
	 

	Total do Lote 01
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 02
	 
	 
	 

	1
	AutoTransformador 110V para 220V 500watts
	unid
	20
	 

	2
	AutoTransformador 110V para 220V 1.000watts
	unid
	20
	 

	3
	AutoTransformador 110V para 220V 2.000watts
	unid
	20
	 

	4
	AutoTransformador 110V para 220V 3.000watts
	unid
	20
	 

	Total do Lote 02
	 
	 
	 

	
	

	
	
	

	LOTE 03
	 
	 
	 

	1
	Cabo Flexível 1,5mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	2000
	 

	2
	Cabo flexível 2,5mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	3000
	 

	3
	Cabo flexível 4,0mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	2000
	 

	4
	Cabo flexível 6,0mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	1000
	 

	5
	Cabo flexível 10mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	1000
	 

	6
	Cabo flexível 16mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	1000
	 

	7
	Cabo flexível 25mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	500
	 

	8
	Cabo flexível 35mm
Fios de cobre eletrolítico, temperatura
Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3
	mt
	500
	 

	9
	Cabo flexível PP 2 x 1.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto
de   vinila,   não   propagação   e  autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	700
	 

	10
	Cabo flexível PP 2 x 2.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	500
	 

	11
	Cabo flexível PP 2 x 4.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	700
	 

	12
	Cabo flexível PP 2 x 6.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	600
	 

	13
	Cabo flexível PP 3 x 1.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	500
	 

	14
	Cabo flexível PP 3 x 2.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	500
	 

	15
	Cabo flexível PP 3 x 4.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	500
	 

	16
	Cabo flexível PP 3 x 6.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5.
	mt
	500
	 

	Total do Lote 03
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 04
	 
	 
	 

	1
	Cabo telefone CI 2 pares
	mt
	500
	 

	2
	Cabo telefone CI 4 pares
	mt
	300
	 

	Total do Lote 04
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 05
	 
	 
	 

	1
	Cabo alumínio duplex 16mm
	mt
	500
	 

	2
	Cabo alumínio triplex10mm
	mt
	500
	 

	3
	Cabo alumínio triplex16mm
	mt
	500
	 

	4
	Cabo alumínio Quadruplex 35mm
	mt
	500
	 

	5
	Cabo alumínio duplex 10mm
	mt
	500
	 

	6
	Cabo alumínio triplex 25mm
	mt
	500
	 

	7
	Cabo alumínio quadruplex 25mm
	mt
	500
	 

	Total do Lote 05
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 06
	 
	 
	 

	1
	Cabo verde rígido 16mm
	mt
	300
	 

	2
	Cabo verde rígido 25mm
	mt
	300
	 

	Total do Lote 06
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 07
	 
	 
	 

	1
	Fio paralelo 2 x 1.0mm Cabos isolados com PVC
Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5
	mt
	800
	 

	2
	Fio paralelo 2 x 1.5mm Cabos isolados com PVC
Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5
	mt
	1500
	 

	3
	Fio paralelo 2 x 2.5mm Cabos isolados com PVC
Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5
	mt
	1400
	 

	4
	Fio paralelo 2 x 4.0mm Cabos isolados com PVC
Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5
	mt
	400
	 

	Total do Lote 07
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 08
	 
	 
	 

	1
	Fio rígido 1,5mm
	mt
	1500
	 

	2
	Fio rígido 2,5mm
	mt
	1500
	 

	3
	Fio rígido 6,0mm
	mt
	1500
	 

	Total do Lote 08
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 09
	 
	 
	 

	1
	Disjuntor termomagnético 1x10 (NEMO)
	und
	20
	 

	2
	Disjuntor termomagnético 1x15 (NEMO)
	und
	20
	 

	3
	Disjuntor termomagnético 1x20 (NEMO)
	und
	20
	 

	4
	Disjuntor termomagnético 1x30 (NEMO)
	und
	20
	 

	5
	Disjuntor termomagnético 1x40 (NEMO)
	und
	20
	 

	6
	Disjuntor termomagnético 1x50 (NEMO)
	und
	20
	 

	7
	Disjuntor termomagnético 2x20 (NEMO)
	und
	20
	 

	8
	Disjuntor termomagnético 2x40 (NEMO)
	und
	20
	 

	9
	Disjuntor termomagnético 2x50 (NEMO)
	und
	20
	 

	10
	Disjuntor termomagnético 2x60 (NEMO)
	und
	20
	 

	11
	Disjuntor termomagnético 2x90 (NEMO)
	und
	20
	 

	12
	Disjuntor termomagnético 3x10 (NEMO)
	und
	20
	 

	13
	Disjuntor termomagnético 3x20 (NEMO)
	und
	20
	 

	14
	Disjuntor termomagnético 3x40 (NEMO)
	und
	20
	 

	15
	Disjuntor termomagnético 3x50 (NEMO)
	und
	20
	 

	16
	Disjuntor termomagnético 3x60 (NEMO)
	und
	20
	 

	17
	Disjuntor termomagnético 3x70 (NEMO)
	und
	20
	 

	18
	Disjuntor termomagnético 3x100 (NEMO)
	und
	20
	 

	19
	Disjuntor termomagnético 3x120 (NEMO)
	und
	20
	 

	20
	Disjuntor termomagnético 3x150 (NEMO)
	und
	20
	 

	21
	Disjuntor termomagnético 3x200 (NEMO)
	und
	20
	 

	22
	Disjuntor termomagnético 1x10 (DIN)
	und
	20
	 

	23
	Disjuntor termomagnético 1x16 (DIN)
	und
	20
	 

	24
	Disjuntor termomagnético 1x20 (DIN)
	und
	20
	 

	25
	Disjuntor termomagnético 1x30 (DIN)
	und
	20
	 

	26
	Disjuntor termomagnético 1x40 (DIN)
	und
	20
	 

	27
	Disjuntor termomagnético 1x50 (DIN)
	und
	20
	 

	28
	Disjuntor termomagnético 2x20 (DIN)
	und
	20
	 

	29
	Disjuntor termomagnético 2x40 (DIN)
	und
	20
	 

	30
	Disjuntor termomagnético 2x50 (DIN)
	und
	20
	 

	31
	Disjuntor termomagnético 2x60 (DIN)
	und
	20
	 

	32
	Disjuntor termomagnético 2x90 (DIN)
	und
	10
	 

	33
	Disjuntor termomagnético 3x10 (DIN)
	und
	10
	 

	34
	Disjuntor termomagnético 3x20 (DIN)
	und
	10
	 

	35
	Disjuntor termomagnético 3x40 (DIN)
	und
	10
	 

	36
	Disjuntor termomagnético 3x60 (DIN)
	und
	10
	 

	37
	Disjuntor termomagnético 3x70 (DIN)
	und
	10
	 

	38
	Disjuntor termomagnético 3x100 (DIN)
	und
	10
	 

	39
	Disjuntor termomagnético 3x120 (DIN)
	und
	10
	 

	40
	Disjuntor termomagnético 3x150 (DIN)
	und
	10
	 

	41
	Disjuntor termomagnético 3x200 (DIN)
	und
	10
	 

	
	Disjuntor 63A Monopolar
	unid
	30
	

	
	Disjuntor Tripolar 100A
	unid
	10
	

	
	Disjuntor Tripolar 50 A
	unid
	10
	

	
	Total do Lote 09
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 10
	 
	 
	 

	1
	Contator trifásico motor 15cv
	und
	10
	 

	2
	Contator trifásico motor 20cv
	und
	10
	 

	3
	Contator trifásico motor 32cv
	und
	10
	 

	4
	Contator 25A – 127V
	und
	20
	 

	5
	Contator 32A – 127V
	und
	20
	 

	6
	Contator 18A – 127V
	und
	20
	 

	7
	Contator 25 A – 220 V
	und
	10
	 

	8
	Contator 32 A – 220 V
	und
	15
	 

	9
	Contator 18 A 220 V
	und
	10
	 

	10
	Relé Falta de fase 220V
	und
	10
	 

	11
	Relé de Tempo 220v 15s
	und
	100
	 

	12
	Relé de Nível 220v Inferior
	und
	10
	 

	13
	Relé bimetálico motor 15CV
	und
	10
	 

	14
	Relé bimetálico motor 20CV
	und
	10
	 

	15
	Relé fotoelétrico bivolt
	und
	80
	 

	16
	Base para Relé fotoelétrico bivolt
	und
	80
	 

	17
	Contator 3rt 1044 1ag10 65 a 110 vca tripolar siemens.
	und
	02
	

	Total do Lote 10
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 11
	 
	 
	 

	1
	Time digital - bivolt -
temporizador digital programável
	und
	10
	 

	2
	Time   analógico -   bivolt   -
temporizador analógico programável
	und
	10
	 

	Total do Lote 11
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 12
	 
	 
	 

	1
	Reator eletrônico 1x20w
	und
	30
	 

	2
	Reator eletrônico 1x40w
	und
	10
	 

	3
	Reator eletrônico 2x20w
	und
	10
	 

	4
	Reator eletrônico 2x40w
	und
	10
	 

	5
	Reator vapor sódio/metálico 250w
	und
	10
	 

	6
	Reator vapor sódio/metálico 400w
	und
	10
	 

	7
	Reator vapor mercúrio 250w
	und
	10
	 

	8
	Reator para lâmpada Led 50w
	und
	30
	 

	9
	Reator vapor mercúrio 400W
	und
	10
	 

	Total do Lote 12
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 13
	 
	 
	 

	1
	Lâmpada vapor sódio/metálico 250w (colorida)
	und
	10
	 

	2
	Lâmpada vapor mercúrio 400w
	und
	10
	 

	3
	Lâmpada vapor mercúrio 250w
	und
	10
	 

	4
	Lâmpada tubolar led 6w
	und
	40
	 

	5
	Lâmpada tubolar led 8w
	und
	50
	 

	6
	Lâmpada tubolar led 20w
	und
	60
	 

	7
	Lâmpada tubolar led 40w
	und
	60
	 

	8
	Lâmpada de led 7 W biv E 27
	und
	50
	 

	9
	Lâmpada led pêra 11w
	und
	100
	 

	10
	Lâmpada Led 15 W
	und
	100
	 

	11
	Lâmpada led 30w
	und
	100
	 

	12
	Lâmpada led 40w
	und
	100
	 

	113
	Lâmpada led 50W
	und
	100
	 

	114
	Lâmpada led 100W
	und
	30
	 

	115
	LÂMPADA MINI GLOBO 3W
Lâmpada mini globo | IP20 | E27 | 230° | 3W | 2700K | bivolt
	und
	100
	 

	116
	Lâmpada de Led PAR 30 14 W
127 VE2 )cores variadas)
	und
	10
	 

	117
	Lâmpada mista 127w
	und
	30
	 

	118
	Chipe de led 50W
	und
	50
	 

	Total do Lote 13
	 
	 
	 

	
	





	
	
	

	LOTE 14
	 
	 
	 

	1
	Bocal de lâmpada com sensor de presença
	und
	20
	 

	2
	Soquete Bocal de Encaixe para Lâmpada E27 2a Com Rabicho
	und
	60
	

	3
	Sensor de presença
	und
	30
	 

	Total do Lote 14
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 15
	 
	 
	 

	1
	Pisca- Pisca de led (colorido e branco) de 10 m
	und
	1000
	 

	2
	Cascata 400 led pisca pisca  8 funções branca 10m
	und
	100
	 

	3
	Cascata 400 led estática branca10
	und
	50
	 

	4
	Mangueira led branca (quente)
	und
	500
	 

	5
	Mangueira led branca (frio )
	und
	500
	 

	6
	Mangueira led colorido
	und
	200
	 

	Total do Lote 15
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 16
	 
	 
	 

	1
	Pino macho 20 A
	und
	50
	 

	2
	Pino Macho 10 A
	und
	50
	 

	3
	Tomada femea 10 A
	und
	50
	 

	4
	Tomada femea 20 a
	und
	50
	 

	5
	Tomada 10A padrão brasileiro sistema x
	und
	50
	 

	6
	Tomada 20A padrão brasileiro sistema x
	und
	50
	 

	7
	Interruptor 1 seção + tomada embutir
	und
	50
	 

	8
	Interruptor 2 seções + tomada embutir
	und
	100
	 

	9
	Interruptor 1 seção embutir
	und
	70
	 

	10
	Interruptor 2 seções embutir
	und
	70
	 

	11
	Interruptor 3 seções embutir
	und
	50
	 

	12
	Tomada de telefone sistema x
	und
	30
	 

	13
	Tomada embutir 10A padrão brasileiro
	und
	300
	 

	14
	Tomada embutir 20A padrão brasileiro
	und
	100
	 

	15
	Tomada de sobrepor 3 pinos
	und
	50
	 

	16
	Tomada de telefone embutir
	und
	50
	 

	17
	Tomada 2 seções embutir
	und
	200
	 

	18
	Tomada dupla para caixa 4x4
	und
	50
	 

	19
	Interruptor externo 1 seção sobrepor
	und
	50
	 

	20
	Tampa cega 4x2
	und
	300
	 

	21
	Tampa cega 4x4
	und
	300
	 

	22
	Caixa de pvc 4x2
	und
	400
	 

	23
	Caixa de pvc 4x4
	und
	400
	 

	24
	Caixa   de   pvc   4x2   sobrepor sistema x
	und
	400
	 

	25
	Filtro de linha 5 tomadas
	und
	20
	 

	26
	Plafunier inteligente
	und
	300
	 

	27
	Caixa sistema x
	und
	300
	 

	28
	Caixa   embutir   com   disjuntor 20A+tomada
	und
	70
	 

	29
	Adaptador pvc ½’’
	und
	500
	 

	30
	Adaptador pvc ¾’’
	und
	500
	 

	31
	Adaptador universal de 10 A
	und
	30
	 

	32
	Adaptador universal de 20 A
	und
	30
	 

	33
	Adaptador de tomada tipo T 10A
	und
	30
	 

	34
	Adaptador de tomada tipo T 20A
	und
	30
	 

	35
	Interruptor diferencial DR WEG 63A 30MA 4P tetrapolar RDWH
	und
	02
	

	Total do Lote 16
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 17
	 
	 
	 

	1
	Tubo de silicone para pistola 280g
	und
	30
	 

	2
	Vaselina 100g
	und
	30
	 

	3
	Vaselina 450g
	und
	10
	 

	4
	Cola Super bonder
	und
	20
	 

	Total do Lote 17
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 18
	 
	 
	 

	1
	Canaleta sistema x com fita adesiva
	und
	300
	 

	2
	Canaleta pvc dupla- barra 2mt
	und
	1000
	 

	3
	Canaleta pvc cinza 3mt
	und
	50
	 

	4
	Acabamento de caneleta 90º/ e T
	 
	 
	 

	5
	Mata junta sistema x
	und
	1500
	 

	Total do Lote 18
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 19
	 
	 
	 

	1
	Conector Perfuração P-4
	und
	200
	 

	2
	Conector Perfuração P-35
	und
	200
	 

	3
	Conector Perfuração P-70
	und
	130
	 

	4
	Conector Perfuração P-120
	und
	130
	 

	5
	Conector bimetálico25mm
	und
	20
	 

	6
	Conector bimetálico35mm
	und
	20
	 

	7
	Conector bimetálico50mm
	und
	20
	 

	8
	Conector bimetálico70mm
	und
	20
	 

	Total do Lote 19
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 20
	 
	 
	 

	1
	Conduite conrrugado ½
	mt
	500
	 

	2
	Conduite corrugado ¾
	mt
	1300
	 

	3
	Conduite corrugado 1”
	mt
	500
	 

	4
	Kanaflex reforçado 1 ½”
	mt
	500
	 

	5
	Kanaflex reforçado 2”
	mt
	500
	 

	6
	Kanaflex reforçado 4”
	mt
	300
	 

	Total do Lote 20
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 21
	 
	 
	 

	1
	Ducha elétrica 5500w
	und
	15 
	 

	2
	Ducha Cascata Chuveirão Piscina Alumínio 12 Polegadas 3/4
	und
	10
	

	3
	Chuveiro 4T 127V 5500w
	und
	30
	

	Total do Lote 21
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 22
	 
	 
	 

	1
	Sonda aço 20mts
	und
	10
	 

	2
	Sonda nylon 20mts
	und
	10
	 

	Total do Lote 22
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 23
	 
	 
	 

	1
	Suporte Topo 102mm p/ 4 petalas 60mm
	pç
	10
	 

	Total do Lote 23
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 24
	 
	 
	 

	1
	Chave Magnética Externa 1x30
220v s relé 
	pç
	10
	 

	2
	Chave magnética 5 HP
	und
	10
	 

	3
	Chave Magnética 10 HP
	und
	10
	 

	4
	Chave magnética iluminação 2 x 30 A- Corpo: Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado. Contatos: Latão estanhado, Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido   poderá ser fornecido com  contatos  normalmente fechados (NF) Fixação/instalação: Suporte de aço galvanizado  a fogo, Possibilidade de giro: 360° Acionamento Manual: Através de alavanca externa; Cabos de Ligação:
Preto: Linha/Fase Vermelho: Carga Branco: Neutro/Comum
	und
	10
	 

	5
	Chave magnética iluminação 2 x 50   A- Corpo:  Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado. Contatos: Latão estanhado, Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido    poderá ser fornecido com  contatos  normalmente fechados (NF) Fixação/instalação: Suporte de aço  galvanizado  a fogo, Possibilidade de giro: 360° Acionamento Manual: Através de alavanca externa; Cabos de Ligação:
Preto: Linha/Fase Vermelho: Carga Branco: Neutro/Comum
	und
	10
	 

	Total do Lote 24
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 25
	 
	 
	 

	1
	Estabilizador
	und
	10
	 

	2
	Extensão 5 metros
	mt
	20
	 

	3
	Extensão 10 Metros
	mt
	20
	 

	4
	Extensão 15 metros
	mt
	20
	 

	5
	Bateria para balança 2320
	und
	30
	 

	6
	Baterias 9 v alcalina
	und
	300
	 

	7
	Grampos para cabo coxial
	und
	300
	 

	8
	Conector RJ 45
	und
	300
	 

	9
	Fita isolante 20 mts
	und
	300
	 

	10
	Fita alta-fusão 10 mts
	und
	200
	 

	11
	Fita isolante pvc para ar condicionado
	und
	50
	 

	12
	Bucha com parafuso tamanhos variados
	und
	2500
	 

	13
	CONJUNTO ARMAÇÃO E ISOLADOR VERTICAL ROLDANA PORCELANA POSTE   ARMAÇÃO   1   X   1 COM ISOLADOR 72 X 72- 1x1 com Isolador com sustentação cabos aéreos e isola a cordoalha de aço do poste, Vertical é composta por uma chapa de aço galvanizado com espessura de 5 mm, em formato “U”, com pino e contra pino, Isolador Polimérico tipo Roldana 72x72. Na base da peça é cravada uma chapa para apoio da fixação no poste. com classe de tensão I (até 15  kV entre fases). 
	und
	50
	 

	14
	Roldana de porcelana 72x72
	und
	20
	 

	15
	Fita fusimec rolo 25mts
	und
	20
	 

	16
	Fecho para fita fusimec
	und
	20
	 

	Total do Lote 25
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 26
	 
	 
	 

	1
	Luminária Emergência 30 led
	und
	200
	 

	2
	Lanterna de led alto brilho recarregável
	und
	20
	 

	Total do Lote 26
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 27
	 
	 
	 

	1
	Abraçadeira 20mm nylon
	und
	600
	

	2
	Abraçadeira 30mm nylon
	und
	600
	

	3
	Abraçadeira 76mm nylon
	und
	500
	 

	4
	Abraçadeira 102mm nylon
	und
	500
	 

	5
	Abraçadeira 130mm nylon
	und
	500
	 

	6
	Abraçadeira 160mm nylon
	und
	500
	 

	7
	Abraçadeira 180mm nylon
	und
	500
	 

	8
	Abraçadeira 200mm nylon
	und
	500
	 

	9
	Abraçadeira cunha galvanizada ½”
	und
	500
	 

	10
	Abraçadeira cunha galvanizada 3/4’’
	und
	500
	 

	11
	Abraçadeira cunha galvanizada 1”
	und
	500
	 

	12
	Abraçadeira cunha galvanizada 1.½”
	und
	500
	 

	13
	Abraçadeira pvc ½’’
	und
	500
	 

	14
	Abraçadeira pvc 3/4’’
	und
	500
	 

	15
	Abraçadeira galvanizada 3/4 a 1"1/2 
	und
	30
	 

	16
	Abraçadeira galvanizada 1/2 a 1"
	und
	30
	 

	Total do Lote 27
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 28
	 
	 
	 

	1
	Quadro de distribuição de embutir 4 disjuntores DIN 
	und
	10
	 

	2
	Quadro de distribuição de embutir 8 isjuntores DIN 
	und
	10
	 

	3
	Quadro de distribuição de embutir 12 disjuntores DIN 
	und
	10
	 

	4
	Quadro de distribuição de embutir 16 disjuntores DIN 
	und
	10
	 

	5
	Quadro de distribuição de embutir 18 disjuntores DIN 
	und
	10
	 

	6
	Quadro de distribuição de embutir 24 disjuntores DIN 
	und
	10
	 

	Total do Lote 28
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 29
	 
	 
	 

	1
	Caixa de passagem 10x10
	und
	10
	 

	2
	Caixa de passagem 15x15
	und
	10
	 

	3
	Caixa de passagem 20x20
	und
	10
	 

	4
	Caixa de passagem 40x40
	und
	10
	 

	Total do Lote 29
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 30
	 
	 
	 

	1
	Cabo de rede cat5e com 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú,
24 AWG, isolados em polietileno especial. Azul. Capa Externa em PVC na opção CMX. Diâmetro Nominal de 4,8 mm.
	mt
	1700
	 

	Total do Lote 30
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 31
	 
	 
	 

	1
	Campainha para escola  tipo gongo, som  contínuo 95dB, 127V 
	und
	10
	 

	2
	Campainha sem fio
	und
	20
	 

	Total do Lote 31
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 32
	 
	 
	 

	1
	Conector latão
	und
	10
	 

	2
	Parafuso olhal
	und
	10
	 

	3
	Parafuso chumbador
	und
	10
	 

	4
	Bucha alumínio 1
	und
	30
	 

	5
	Bucha alumínio 1. 1/4
	und
	30
	 

	6
	Bucha alumínio 1. 1/2
	und
	30
	 

	7
	Bucha alumínio 2
	und
	30
	 

	8
	Bucha alumínio 3
	und
	30
	 

	9
	Parafuso m16 200mm
	und
	40
	 

	10
	Parafuso m16 300mm
	und
	40
	 

	11
	Parafuso m16 400mm
	und
	40
	 

	12
	Curva S 1
	und
	20
	 

	13
	Curva S 1.1/4
	und
	20
	 

	14
	Curva S 1.1/2
	und
	20
	 

	15
	Curva S 2
	und
	20
	 

	16
	Curva S 3
	und
	20
	 

	17
	Curva 135 1
	und
	20
	 

	18
	Curva 135 1.1/4
	und
	20
	 

	19
	Curva 135 1.1/2
	und
	20
	 

	20
	Curva 135 2
	und
	20
	 

	21
	Curva 135 3
	und
	20
	 

	22
	Curva galvanizada 1
	und
	20
	 

	23
	Curva galvanizada 1.1/4
	und
	20
	 

	24
	Curva galvanizada 1.1/2
	und
	20
	 

	25
	Curva galvanizada 2
	und
	20
	 

	26
	Curva galvanizada 3
	und
	20
	 

	27
	Curva pvc 90° ½’’
	und
	30
	 

	28
	Curva pvc 90° 3/4’’
	und
	30
	 

	Total do Lote 32
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 33
	 
	 
	 

	1
	Caixa cm 1
	und
	5
	 

	2
	Caixa cm 2
	und
	5
	 

	3
	Caixa cm 3
	und
	5
	 

	4
	Caixa cm 6
	und
	5
	 

	5
	Caixa cm 7
	und
	5
	 

	6
	Caixa cm 8
	und
	5
	 

	7
	Caixa cm 13
	und
	5
	 

	8
	Caixa cm 14
	und
	5
	 

	9
	Caixa cm 19
	und
	5
	 

	10
	Caixa com lente CMD 1
	und
	5
	 

	11
	Caixa com lente CMD 2
	und
	5
	 

	Total do Lote 33
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 34
	 
	 
	 

	1
	Terminal bota 10mm
	und
	30
	 

	2
	Terminal bota 16mm
	und
	30
	 

	3
	Terminal bota 25mm
	und
	30
	 

	4
	Terminal bota 35mm
	und
	30
	 

	5
	Terminal bota 50mm
	und
	30
	 

	6
	Terminal bota 70mm
	und
	30
	 

	7
	Terminal bota 95mm
	und
	30
	 

	8
	Terminal bota 120mm
	und
	30
	 

	9
	Terminal tubular 10mm
	und
	40
	 

	10
	Terminal tubular 16mm
	und
	40
	 

	11
	Terminal tubular 25mm
	und
	40
	 

	12
	Terminal tubular 35mm
	und
	40
	 

	13
	Terminal tubular 50mm
	und
	40
	 

	14
	Terminal tubular 70mm
	und
	40
	 

	15
	Terminal tubular 95mm
	und
	40
	 

	16
	Terminal tubular 120mm
	und
	40
	 

	17
	Conector bronze 10mm
	und
	30
	 

	18
	Conector bronze 16mm
	und
	30
	 

	19
	Conector bronze 25mm
	und
	30
	 

	20
	Conector bronze 35mm
	und
	30
	 

	21
	Conector bronze 50mm
	und
	30
	 

	22
	Conector bronze 70mm
	und
	30
	 

	23
	Duto pvc 1
	und
	40
	 

	24
	Duto pvc 1.1/4
	und
	40
	 

	25
	Duto pvc 1.1/2
	und
	40
	 

	26
	Duto pvc 2
	und
	40
	 

	27
	Duto pvc 3
	und
	40
	 

	Total do Lote 34
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 35
	 
	 
	 

	1
	Eletroduto galvanizado a fogo 1” 3 metros 
	und
	100
	 

	2
	Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/4” 3 metros 
	und
	100
	 

	3
	Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/2” 3 metros 
	und
	100
	 

	4
	Eletroduto galvanizado a fogo 2” 3 metros
	und
	100
	 

	5
	Eletroduto galvanizado a fogo 3” 3 metros 
	und
	100
	 

	6
	Eletroduto pvc rígido roscável 1/2 
	und
	100
	 

	7
	Eletroduto pvc rígido roscável 1
	und
	100
	 

	8
	Eletroduto pvc rígido roscável 1.1/4 
	und
	100
	 

	9
	Eletroduto pvc rígido roscável 1 1/2
	und
	100
	 

	10
	Eletroduto pvc rígido roscável 2
	und
	100
	 

	11
	Eletroduto pvc rígido roscável 3
	und
	100
	 

	12
	Eletroduto pvc rígido roscável 3/4
	und
	100
	 

	13
	Haste terra galvanizada
	und
	20
	 

	14
	Haste de aterramento
	und
	10
	 

	Total do Lote 35
	 
	 
	 

	
	


	
	
	

	LOTE 36
	 
	 
	 

	1
	Tampão ZB passeio
	und
	20
	 

	2
	Tampão ZB garagem
	und
	20
	 

	3
	Tampão R1 telefone
	und
	20
	 

	4
	Tampão 20x20
	und
	70
	 

	5
	Tampão ferro 30x30
	und
	30
	 

	6
	Tampão 76mm alumínio
	und
	20
	 

	7
	Tampão 102mm alumínio
	und
	20
	 

	8
	Tampão 130mm alumínio
	und
	20
	 

	Total do Lote 36
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 37
	 
	 
	 

	1
	Poste galvanizado Pa1
	und
	10
	 

	2
	Poste galvanizado Pa2
	und
	10
	 

	3
	Poste galvanizado Pa3
	und
	10
	 

	4
	Poste galvanizado Pa4
	und
	10
	 

	5
	Poste galvanizado Pa5
	und
	10
	 

	6
	Poste galvanizado Pa6
	und
	10
	 

	7
	Poste galvanizado 6mts 76mm
	und
	50
	 

	Total do Lote 37
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 38
	 
	 
	 

	1
	Barramento pente monopolar 12 disjuntores 
	und
	30
	 

	2
	Barramento pente bipolar 12 disjuntores 
	und
	30
	 

	3
	Barramento pente tripolar 12 disjuntores 
	und
	30
	 

	Total do Lote 38
	und
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 39
	 
	 
	 

	1
	Solda Estanho 60x40 1mm C/ Fluxo Ra (t2)
Rolo 500g
	und
	10
	 

	2
	Ferro de solda
	und
	10
	 

	Total do Lote 39
	 
	 
	 

	
	







	
	
	

	LOTE 40
	 
	 
	 

	1
	Refletor holofote microled smd 30w branco Super Slim Vidro Blindado  Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 3000 Lúmens Reais Ângulo  de
Iluminação 120º
	und
	40
	 

	2
	Refletor holofote microled smd 50w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 5000
Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º
	und
	40
	 

	3
	Refletor H Refletor holofote microled smd 500w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 5000
Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º olofote Slim Ultra Thin Microled 500w - Branco Frio
	und
	40
	

	3
	Refletor holofote microled smd 100w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 10.000
Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º
	und
	40
	 

	4
	Refletor holofote microled smd 200w branco Super Slim Vidro Blindado  Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 20.000 Lúmens Reais Ângulo  de Iluminação 120º
	und
	40
	 

	5
	Refletor holofote microled smd 50w colorido Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 3000
Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º
	und
	10
	 

	Total do Lote 40
	 
	 
	 

	
	











	
	
	

	LOTE 41
	 
	 
	 

	1
	POSTE BALIZADOR 30CM P/ JARDIM EM ALUMÍNIO St1301 - Preto7,5 cm de largura x 7,5 cm de profundidade x 30 cm de altura 
	und
	80
	 

	2
	Poste jardim TLF 24 pr fosco alumínio 
	und
	30
	 

	3
	LUMINÁRIA ESPETO JARDIM 15W LED cores
diversas - Prova D’água Potência15W; Ano2021. Ângulo de abertura30º; Vida útil 50.000 horas; Voltagem Bivolt Automático (110v-220v); Refletor80mm x 60mm; Espeto 220mm; Tamanho total 310mm 
	und
	80
	 

	4
	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE
conector emenda fios/cabos tipo: derivação perfurante material: polimero capacidade: 10 a 95 mm2
	und
	100
	 

	5
	LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED PARA POSTE      BRANCO      FRIO
Potência: 50W
Voltagem: Bi-volt Eficiência Luminosa: 90 lm/w Fluxo    Luminoso:    5000    lm
- Temperatura de cor: Branco Frio 6000k
- Ângulo   de   abertura:   125º
- Lente: Batwing
- Proteção      agua:      IP66
- Temperatura de trabalho: -20 a
55 °C
- Frequencia: 85-265v
- Material: Aluminio e Vidro
- Cor da estrutura: Cinza ou preto
- Certificação: CEE, RohS
- Dimensão Furo: 6,5cm
- Peso: 5,0kg
- Tecnologia Anti-Stromb: Sim CARACTERÍSTICAS
- Até 90% de economia de energia.
- Baixa emissão de calor - luz fria
- Durabilidade . GARANTIA de 12 meses
	und
	80
	 

	6
	LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED 100W BRANCO
FRIO - PARA POSTE CONSUMO:   100W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V)
Cor da Luz: Branco Frio (6000K)
Luminosidade: 8500 Lumens, com   variação   de   10% Ângulo de iluminação: 125º Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira. Vida útil: 40.000 horas Medidas: 80cm X 38cm X 15cm Peso: 5700 Gramas
Material: Alumínio Itens inclusos: Luminária para iluminação pública e parafusos. Garantia: 1 ano 
	und
	90
	 

	7
	LUMINÁRIA PUBLICA PÉTALA 150W LED PARA POSTE      BRANCO      FRIO
Potência: 150w
Voltagem: Bi-volt Eficiência Luminosa: 100 lm/w Fluxo Luminoso: 15000 lm Temperatura de cor: Branco Frio  6000k
Ângulo de abertura: 125º Lente: Batwing
Proteção agua: IP66 Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C Frequencia: 85-265v Material: Aluminio e Vidro Cor da estrutura: Cinza ou preto Certificação: CEE, RohS Dimensão    Furo:     6,5cm Peso: 8,7 kg 
	und
	80
	 

	8
	Luminária solar pública poste rua led 300w, sensor luz
	und
	20
	

	9
	Luminária Led Cob 200w iluminação pública fotocélula 127/220v, preto branco-frio
	und
	20
	

	10
	Luminária Pública de led cob 200w com 10 fotocélulas 127/220v preto branco-frio
	und
	30
	

	11
	Luminária Led Cob 150w iluminação pública 6000k 127/220v preto branco-frio
	und
	30
	

	12
	Luminária Solar 600w refletor holofote poste led potente 600w preto
	und
	30
	

	13
	Holofote solar 300w para iluminação pública + haste solar preto branco-frio
	und
	30
	

	14
	Refletor Led 800w prova d’agua placa solar frio
	und
	30
	

	15
	Luminária Blumenau bloco luz de emergência, farol led ajustável cor branco 600 lúmens proteção IP20
	und
	30
	

	16
	Luz de emergência com painel solar dp-7167 cor preto
	und
	30
	

	17
	Luminária de emergência intelbras Lea31 branca 30 led branco 127/220v
	und
	30
	

	Total do Lote 41
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 42
	 
	 
	 

	1
	CABO FLEXIVEL NAX FLEX
1KV 1000 volts 16 MM capa com proteção dupla uv ultra violeta antichama usado em padrões elétricos e instalações elétricas      condutor:      cobre, têmpera mole, encordoamento classe    4;isolação:    composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; cobertura: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; nas normas do INMETRO Rolo Com 100 metros 
	ROLO
	10
	 

	2
	CABO FLEXIVEL NAX FLEX
1KV 1000 volts 10 mm - milímetros capa com proteção dupla uv ultra violeta antichama usado em padrões elétricos e instalações elétricas condutor: cobre, têmpera mole, encordoamento  classe 4;isolação: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; cobertura: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; nas normas do INMETRO
Rolo Com 100 Metros
	ROLO
	10
	 

	3
	CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 6MM PT
cabo flexível | material: cobre | tempera: mole | encordoamento: classe 5  |  tensao isolacao: 0,6/1kv | temperatura: 90 graus celsius   |  isolacao:  hepr | identificacao:  por cores | cobertura: pvc/st2 | padrao: abnt nbr  7286   |  numero condutores/secao: 3x6mm2 Rolo com 100 Metros
	ROLO
	10
	 

	4
	CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 4MM PT
cabo flexivel | material: cobre | tempera: mole | encordoamento: classe 5 | tensao isolacao: 0,6/1kv | temperatura: 90 graus celsius | isolacao: hepr | identificacao: por cores | cobertura: pvc/st2 | padrao: abnt nbr 7286 | numero condutores/secao: 3x4mm2 Rolo com 100 metros
	ROLO
	10
	 

	5
	CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 2,5MM PT
cabo flexivel | material: cobre | tempera: mole | encordoamento: classe 5 | tensao isolacao: 0,6/1kv | temperatura: 90 graus celsius | isolacao: hepr | identificacao: por cores | cobertura: pvc/st2 | padrao: abnt nbr 7286 | numero condutores/secao: 3x2.5mm2
Rolo com 100 metros
	ROLO
	10
	 

	Total do Lote 42
	 
	 
	 

	
	

	
	
	

	LOTE 43
	 
	 
	 

	1
	CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO 10MM
BIFÁSICO Autossustentados com Isolação Extrudado de PE (termoplástico) ou XLPE (Termo fixo), para tensões até 0,6/1kv. Cabo Tríplex 10mm Cabo De Energia Para Poste Alumínio Elétrico Bifásico.
Rolo com 100 metros
	ROLO
	10
	 

	2
	CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO 16MM
BIFÁSICO Autossustentados com Isolação Extrudado de PE (termoplástico) ou XLPE (Termo fixo), para tensões até 0,6/1kv. Cabo Tríplex 16mm Cabo De Energia Para Poste Alumínio Elétrico Bifásico.
Rolo com 100 metros
	ROLO
	10
	 

	Total do Lote 43
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 44
	 
	 
	 

	1
	CABO         PLASTICHUMBO
750V 2 X 2,50 MM Condutores De Fios De Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe De Encordoamento 4, Isolação De Composto Termoplástico Polivinílico (Pvc) Tipo Bwf, Classe Térmica 70C. Cobertura De Composto Termoplástico Polivinílico (Pvc) Tipo St1. Indicado    especialmente    para instalações fixas que tenham contato com superfícies expostas e úmidas, a Coberta do Cabo de Chumbo é reforçado e oferece grande resistência ás ações mecânicas e segurança por sua isolação e cobertura serem do tipo BWF, resistente à
chama. Seu rolo possui 100 metros
	ROLO
	10
	 

	Total do Lote 44
	 
	 
	 

	
	
















	
	
	

	LOTE 45
	 
	 
	 

	1
	Alicate amperímetro
	und
	10
	 

	2
	Alicate desenvolvido para uso geral
Fabricado em aço cromo - vanádio
Cabo isolado, antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto
Capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0
Medida Nominal: 8"
Dimensões: 208 x 48 mm
	und
	10
	 

	3
	Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p Catraca lb 568 R- Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p Catraca- Alicate com corpo anatômico e conectorização de
alta precisão.
	und
	5
	 

	4
	Jogo composto por 07 chaves, com as seguintes medidas: Aço cromo vanádio; Material do cabo da chave: Polietileno
04 Fendas simples, sendo: 1/8 x 3” (3,5 x 75 mm)
3/16” x 4” (5 x 100 mm)
1/4” x 5” (6 x 125 mm)
5/16” x 8” (8 x 200mm)
03 Fendas cruzada (phillips), sendo:
3/16” x 3” (PH1 x 75 mm)
1/4" x 5” (PH2 x 125 mm)
5/16” x 8” (PH8 x 200 mm)
	und
	10
	 

	5
	JOGO DE 129 PEÇAS COM MALETA
Kit de Ferramentas com 129 peças
Jogo de Ferramentas 129 peças: 1 alicate bico meia cana reto, 6" (150MM),
1 alicate corte diagonal, 6" (150MM), 1 alicate prensa terminais, jogo com 20 bits (Hex H3 - H4 - H5 MM); (Quadrado S1 - S2); (Adaptador); (Torx T10 - T15 - T20 - T25); (Pozidriv 1/8" - 3/16" - 1/4"); (Phillips 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16"); (Fenda 1/8" - 5/32" - 7/32"); jogo com 16 chave Allen (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6MM); (1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"); cabo anatômico com catraca para bits; 4 chaves de precisão; chaves ajustáveis / inglesa 6" (150MM); estilete 9MM; martelo unha 100 G; cabo metálico emborrachado; nível 9" (230MM), com 3 bolhas; 10 parafusos 6MM, cabeça chata, zincado, Phillpis, 55 pregos de aço com cabeça 20MM;
5 parafusos máquina, cabeça redonda, com porca sextavada; 4 ganchos; 10 buchas plásticas para fixação 6MM; trena 3Mx12MM; caixa plástica Tipo de ferramenta: Manual Composição/ Material: Aço e plástico injetado


	und
	5
	 

	6
	Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 20V Max Li- Ion 1/2 Pol. com Carregador –
Mandril sem chave 1/2" (13mm) Aperto rápido -Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível Luz de LED - Compacta e leve Empunhadura emborrachada 2 Baterias flexíveis com o mesmo encaixe de 1,5Ah e 3,0Ah
Perfuração e parafusamento de alto desempenho em alvenaria, metais e madeira Tensão da Bateria: 20V MAX 1.3Ah 2 Bateria de íons de Lítio Tensão do carregador: Bivolt Velocidades: Duas
Rotações por minuto: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM
Impactos por minuto: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 IPM
Torque: 42Nm Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rápido Capacidade de perfuração: Alvenaria: 13mm Metais: 13mm Madeira: 38mm Garantia: 1 ano
	und
	5
	 

	7
	Caixa de ferramentas com 5 gavetas com alta Alças na parte superior- aço
Possibilita uso de cadeado Cor: Azul
Dimensões (C x L x A): 500 x 200 x 325mm
Altura sem alça: 205mm Capacidade: 25Kg
	und
	5
	 

	8
	Inversora Sola Bozer Touch 150 Bivolt
	und
	1
	

	Total do Lote 45
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	LOTE 46
	 
	 
	 

	1
	Tubo Eletroduto Pvc Encaixe 3/4 Branco 3mts 
	und
	130
	 

	2
	Condulete
	und
	100
	 

	3
	Curva Condulete PVC 3/4" Branco - Curva longa 90º com bolsa 3/4" cor branca 
	und
	30
	 

	4
	Abraçadeira   3/4pol.   Click   P/Condulete Branca
	und
	200
	 

	5
	Caixa 2x4 PVC Normal 5 Entradas 3/4 Branco
	und
	50
	 

	6
	Adaptador para Condulete 3/4” Branco
	und
	100
	 

	Total do Lote 46
	 
	 
	 

	
	


	
	
	

	
	
	
	
	

	LOTE 47
	 
	 
	 

	1
	Padrão pré-fabricado 7 mts 1 cx
	und
	20
	 

	2
	Padrão pré-fabricado 7 mtss 2 cxs
	und
	20
	 

	3
	Padrão pre-fabricado 7 mts 1 cx bifásico
	und
	10
	 

	4
	Padrão pré-fabricado 4,5 mtss1cx
	und
	20
	 

	5
	Padrão-pré-fabricado 4,5 mtss2cxs
	und
	20
	 

	6
	Padrão pré- fabricado Trifásico 7 mts 01 cx
	und
	10
	 

	Filtro De Linha 8 Tomadas Bivolt
	unid
	15
	

	Total do Lote 47
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, inciso V)

4.1. Para garantir a adequação dos preços e a viabilidade da contratação, foi realizado um levantamento de mercado com fornecedores do setor de materiais elétricos, considerando preços praticados no mercado, prazos de entrega, condições de fornecimento e especificações técnicas exigidas.

4.2. A pesquisa de mercado foi conduzida com base nos seguintes critérios:
· Coleta de preços junto a fornecedores especializados em materiais elétricos, incluindo empresas de pequeno, médio e grande porte.
· Orçamentos formais junto a empresas do ramo, garantindo ampla concorrência e diversidade de fornecedores na composição da estimativa de preços.

4.3. A adoção do SRP também possibilita a obtenção de melhores condições comerciais ao longo da vigência da ata, proporcionando maior flexibilidade na gestão dos recursos públicos e na reposição dos materiais de forma contínua, conforme a demanda do Município.

4.4. Ressalta-se que o levantamento de mercado será utilizado para embasar a estimativa de preços no Termo de Referência, garantindo transparência e economicidade no processo licitatório, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso VI)

6.1. Considerando que o ETP é o documento que se destina a demonstrar a real necessidade das contratações, analisar sua viabilidade técnica e construir o arcabouço básico para elaboração do Termo de Referência, entende-se que o ETP visa evidenciar os esforços realizados frente ao problema a ser resolvido, com o levantamento das informações necessárias e avaliação das soluções disponíveis no mercado.
6.2. A pesquisa de preços apresentada se trata de pesquisa preliminar, devendo ser atualizada no momento da confecção do Termo de Referência, para que se consubstancie em estimativa de mercado o mais real possível. O valor estimado para a solução prevista é de R$300.000,00 (Trezentos mil reais).
6.3. Será anexada posteriormente ao processo a pesquisa de preços feita com base no art. 23 da Lei Federal n. 14.133/2021, sendo certo que o valor indicado anteriormente serve apenas como parâmetro inicial e preliminar para identificar o custo estimado da contratação.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, inciso VII)

7.1. Considerando as características do objeto e seu enquadramento na classificação de aquisição comum, a solução mais adequada é a contratação por meio de licitação, na modalidade Pregão, por Registro de preços, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI c/c 17, § 2º c/c 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
7.2. Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.
6.3. O fornecimento desses materiais viabilizará a execução de manutenções preventivas e corretivas na iluminação pública, garantindo a segurança da população e a redução de falhas no sistema elétrico municipal. Além disso, os produtos adquiridos serão utilizados na manutenção das instalações elétricas de escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e demais equipamentos públicos, assegurando um funcionamento adequado e seguro.
6.4. A solução contempla a aquisição de diversos itens de material elétrico, incluindo, mas não se limitando a:
· Lâmpadas, reatores e luminárias;
· Fios e cabos elétricos de diferentes especificações;
· Disjuntores, quadros de distribuição e componentes de proteção elétrica;
· Tomadas, interruptores e conectores;
· Equipamentos de fixação e condução elétrica, como eletrodutos e canaletas.
6.5. Dessa forma, a presente contratação visa proporcionar uma solução completa para as demandas elétricas do Município, garantindo que os serviços públicos essenciais sejam prestados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo às necessidades da administração e da população.
8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso VIII)

8.1. O objeto ora em debate é composto por itens divisíveis, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado. Dessa forma, o critério de adjudicação será por menor preço por item, seguindo-se a regra estabelecida pela Súmula n. 247 do Tribunal de Contas da União.
8.2. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47, devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
8.3. In casu, a divisão do objeto por itens com a possível ampliação da quantidade de contratos, revela-se administrativa e economicamente interessante, vez que propicia a ampliação da concorrência entre os fornecedores, contribuindo para preços mais baixos.
8.4. A adjudicação do Pregão, visando propiciar a ampla participação de licitantes mostra-se vantajosa porque, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam os licitantes vencedores fazê-lo com relação a itens.
8.5. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente mais viável para a Administração Municipal.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, inciso IX)

Dentre os resultados pretendidos com a contratação, destacam-se:

9.1. Com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material elétrico por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), a Administração Municipal busca alcançar os seguintes resultados:
9.2. Garantir a disponibilidade contínua de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública, instalações prediais e equipamentos elétricos dos órgãos municipais.
9.3. Assegurar a qualidade dos produtos adquiridos, garantindo conformidade com as normas técnicas e segurança nas instalações elétricas do Município.
9.4. Otimizar o processo de aquisição, reduzindo o tempo e os custos administrativos com licitações individuais para cada necessidade de compra.
9.5. Possibilitar a compra conforme a demanda real, evitando desperdício de recursos e estoque desnecessário.
9.6. Garantir a economicidade e transparência na contratação, assegurando preços compatíveis com o mercado e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.
9.7. Melhorar a segurança de espaços públicos e prédios municipais, evitando falhas elétricas que possam comprometer o funcionamento de serviços essenciais.
9.8. Permitir respostas rápidas a demandas emergenciais, como substituição de materiais danificados por intempéries ou falhas imprevistas.
9.9. Assegurar a pronta entrega dos materiais pelos fornecedores registrados, garantindo que as secretarias municipais possam atender suas necessidades sem atrasos operacionais.
9.10. Dessa forma, a contratação planejada e estruturada visa à eficiência na gestão pública, melhoria na infraestrutura elétrica do Município e otimização dos recursos públicos, garantindo transparência, economicidade e qualidade na execução dos serviços municipais.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso X)

10.1. Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal, será realizada a licitação através de Pregão.
10.2. Após a homologação da licitação e posteriormente assinadas as Atas de Registro de Preços e os respectivos contratos, os itens licitados poderão ser adquiridos.
10.3. O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridades que justifiquem a necessidade de capacitação constante de servidores.

11.  CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, §1º, inciso XI)

10.1	A contratação almejada não guarda relação ou interdependência com outras pretendidas pelas Secretarias requisitantes. 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS (art. 18, §1º, inciso XII)

11.1	Não se identifica possíveis impactos ambientes decorrentes da presente contratação.


13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso XIII)
13.1. O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. 
Diante do exposto, DECLARAMOS A VIABILIDADE da contratação pretendida.

Santo Antônio do Grama, 14 de Abril de 2026.


ANISETE MARIA BARBOSA

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

 
CHRISTIANO ZINATO NETO
Secretário Municipal de Agricultura

 
DANIEL LEAL JANUÁRIO 
Secretário Municipal de Administração


SAMUEL DE SOUSA RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde


MANOEL CARLOS LEAL RUSSO
Secretário Municipal de Assistência Social

VALDECI JANUARIO ZINATO
Secretário Municipal de Obras
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